*Załącznik nr 1 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis** | **Ilość** | **Nazwa handlowa i model** | **Cena jednostkowa** |
|  | **Szlifierka stołowa dwutarczowa**  Przemysłowa szlifierka stołowa wyposażona w dwie tarcze o średnicy 300 mm.  Minimalne wymagane parametry:   * Rozmiar tarczy szlifierskiej 300x40x75 mm * Liczba obrotów 1450 obr./min * Moc silnika 1,5 kW * Napięcie zasilania 400V   Wyposażenie:   * Podstawa * Tarcze szlifierskie * Instrukcja obsługi w języku polskim * Deklaracja zgodności CE * Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją | 1 |  |  |
|  | **Szlifierka-polerka stołowa**  Szlifierko polerka przeznaczona do wykończenia powierzchni elementów metalowych.  Minimalne wymagane parametry:   * Tarcza polerska 250x26 mm * Liczba obrotów 1400 obr/min * Moc silnika 0,75 kW * Napięcie zasilania 400V   Wyposażenie:   * Tarcze polerskie * Instrukcja obsługi w języku polskim * Deklaracja zgodności CE * Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją | 1 |  |  |
|  | **Szlifierka taśmowa** ze szczękami pryzmatycznymi do rur, materiałów płaskich i czworokątnych 2 prędkości taśmy.  Minimalne wymagane parametry**:**   * Średnica szlifowania 20 - 76,1 mm * Regulacja kąta 30 - 90° * Wymiary pasa 100x2000 mm * Zasilanie 400V   Wyposażenie standardowe   * Podstawa * Standardowa taśma szlifierska * Rolka szlifierska o średnicy 42,4 MM * Narzędzia * Instrukcja obsługi w języku polskim * Deklaracja zgodności CE * Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją | 1 |  |  |
|  | **Szlifierka taśmowa** **uniwersalna** do szlifowania zgrubnego i polerowania metalu.  Minimalne wymagane parametry:   * Powierzchnia kontaktowa koła 200 x 150 mm * Obszar szlifowania 150 x 575 mm * Wymiary taśmy ściernej 2000 x 150 mm * Prędkość taśmy 18 / 37 m/sec. * Zasilanie 400V   Wyposażenie   * Taśma szlifierska * Osłona oczu * Stół szlifierski * Króciec ssący * Powłoka grafitowa * Przełącznik zabezpieczania silnika * Rolka napinająca * Podstawa * Instrukcja obsługi w języku polskim * Deklaracja zgodności CE * Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją | 1 |  |  |
|  | **Ostrzarka – szlifierka narzędziowa**  Szlifierka narzędziowa o uniwersalnym zastosowaniu do szlifowania wierteł, frezów, noży tokarskich.  Minimalne wymagane parametry**:**   * Max średnica obrabianego elementu 175 mm * Rozstaw kłów 320 mm * Wielkość stołu 535 MM X 130 mm * Przesuwanie wzdłużne stołu 320 mm * Przesuwanie poprzeczne stołu 170 mm * Głowica do szlifowania odchylana pionowo -40° do +40° * Głowica do szlifowania odchylana poziomo -50° do +50° * Obroty głowicy do szlifowania 2800 OBR./MIN * Możliwość ostrzenia wierteł spiralnych 5-32mm   Wyposażenie   * Podstawa * Konik - 2 sztuki * Ogranicznik * Regulowane ograniczniki stołu * 2X Kieł standardowy 60° * 2X Półkieł 60° * 1 Tarcza wieńcowa 125 X 45 X 32 mm * 1 Diamentowa tarcza wieńcowa 125 X 32 X 32 mm * 1 Tarcza szlifierska 125 X 25 X 32 mm * 1 Talerz szlifierski * Jednostka napędu z uchwytem 3-szczękowy, śr. 80 mm * Urządzenie do ostrzenia wierteł spiralnych * Uchwyt noża tokarskiego * Trzpienie do mocowania frezu 16, 22, 32 mm * Osełka diamentowa * Narzędzia do obsługi * Instrukcja obsługi w języku polskim * Deklaracja zgodności CE * Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją | 1 |  |  |