*Załącznik nr 1 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis** | **Ilość** | **Nazwa handlowa i model** | **Cena jednostkowa** |
|  | **Szlifierka stołowa dwutarczowa**Przemysłowa szlifierka stołowa wyposażona w dwie tarcze o średnicy 300 mm.Minimalne wymagane parametry:* Rozmiar tarczy szlifierskiej 300x40x75 mm
* Liczba obrotów 1450 obr./min
* Moc silnika 1,5 kW
* Napięcie zasilania 400V

Wyposażenie:* Podstawa
* Tarcze szlifierskie
* Instrukcja obsługi w języku polskim
* Deklaracja zgodności CE
* Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją
 | 1 |  |  |
|  | **Szlifierka-polerka stołowa** Szlifierko polerka przeznaczona do wykończenia powierzchni elementów metalowych.Minimalne wymagane parametry:* Tarcza polerska 250x26 mm
* Liczba obrotów 1400 obr/min
* Moc silnika 0,75 kW
* Napięcie zasilania 400V

Wyposażenie:* Tarcze polerskie
* Instrukcja obsługi w języku polskim
* Deklaracja zgodności CE
* Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją
 | 1 |  |  |
|  | **Szlifierka taśmowa** ze szczękami pryzmatycznymi do rur, materiałów płaskich i czworokątnych 2 prędkości taśmy.Minimalne wymagane parametry**:*** Średnica szlifowania 20 - 76,1 mm
* Regulacja kąta 30 - 90°
* Wymiary pasa 100x2000 mm
* Zasilanie 400V

Wyposażenie standardowe * Podstawa
* Standardowa taśma szlifierska
* Rolka szlifierska o średnicy 42,4 MM
* Narzędzia
* Instrukcja obsługi w języku polskim
* Deklaracja zgodności CE
* Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją
 | 1 |  |  |
|  | **Szlifierka taśmowa** **uniwersalna** do szlifowania zgrubnego i polerowania metalu.Minimalne wymagane parametry:* Powierzchnia kontaktowa koła 200 x 150 mm
* Obszar szlifowania 150 x 575 mm
* Wymiary taśmy ściernej 2000 x 150 mm
* Prędkość taśmy 18 / 37 m/sec.
* Zasilanie 400V

Wyposażenie * Taśma szlifierska
* Osłona oczu
* Stół szlifierski
* Króciec ssący
* Powłoka grafitowa
* Przełącznik zabezpieczania silnika
* Rolka napinająca
* Podstawa
* Instrukcja obsługi w języku polskim
* Deklaracja zgodności CE
* Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją
 | 1 |  |  |
|  | **Ostrzarka – szlifierka narzędziowa** Szlifierka narzędziowa o uniwersalnym zastosowaniu do szlifowania wierteł, frezów, noży tokarskich. Minimalne wymagane parametry**:*** Max średnica obrabianego elementu 175 mm
* Rozstaw kłów 320 mm
* Wielkość stołu 535 MM X 130 mm
* Przesuwanie wzdłużne stołu 320 mm
* Przesuwanie poprzeczne stołu 170 mm
* Głowica do szlifowania odchylana pionowo -40° do +40°
* Głowica do szlifowania odchylana poziomo -50° do +50°
* Obroty głowicy do szlifowania 2800 OBR./MIN
* Możliwość ostrzenia wierteł spiralnych 5-32mm

Wyposażenie * Podstawa
* Konik - 2 sztuki
* Ogranicznik
* Regulowane ograniczniki stołu
* 2X Kieł standardowy 60°
* 2X Półkieł 60°
* 1 Tarcza wieńcowa 125 X 45 X 32 mm
* 1 Diamentowa tarcza wieńcowa 125 X 32 X 32 mm
* 1 Tarcza szlifierska 125 X 25 X 32 mm
* 1 Talerz szlifierski
* Jednostka napędu z uchwytem 3-szczękowy, śr. 80 mm
* Urządzenie do ostrzenia wierteł spiralnych
* Uchwyt noża tokarskiego
* Trzpienie do mocowania frezu 16, 22, 32 mm
* Osełka diamentowa
* Narzędzia do obsługi
* Instrukcja obsługi w języku polskim
* Deklaracja zgodności CE
* Maszyna fabrycznie nowa z pełną gwarancją
 | 1 |  |  |