*Załącznik nr 4 do SIWZ*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIA NR 4**

**WYPOSAŻENIE PRACOWNI ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa/opis** | **Ilość** | **Nazwa handlowa i model** | **Cena jednostkowa** |
|  | **Źródło sprężonego powietrza -** **Kompresor śrubowy** gotowy do pracy bez dodatkowych kosztów serwisowych i rozruchowych.  Wymagane wyposażeni:   * moduł śrubowy z napędem elektrycznym, * zbiornik sprężonego powietrza minimum 270 dm3, * osuszacz ziębniczy, * filtr oleju i sprężonego powietrza, * przetwornika ciśnienia umożliwiający zmianę ciśnienia minimalnego oraz maksymalnego poprzez panel kontrolny, * panel układu sterowania z wyświetlaczem przekazujący informacje o: * zaistniałej usterce urządzenia * temperaturze roboczej modułu śrubowego * ilość przepracowanych godzin łącznie i pod obciążeniem * czasie pozostałym do przeglądu serwisowego   Minimalne wymagane parametry techniczne:  Ciśnienie 13 bar.  Wydajność 650 l/min  Moc silnika 5,5 kW  Zasilanie 400V/50Hz/3f  Zbiornik 270 l.  Głośność max. 68 dB  Wyposażenie dodatkowe:  **- Manometr kontrolny klasa 0,6 o zakresie pomiarowym 0 – 25 bar ze świadectwem wzorcowania GUM. Średnicy 160 mm**  - Kurek/zawóru manometrycznego, mosiężny, gwint wewnętrzny G1/2 gwint wewnętrzny M20x1,5 - ciśnienie maksymalne 16 bar. | 1 szt. |  |  |