Załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Oferent / Nazwa firmy** |  |
| **adres** |  |
| **NIP** |  |
| **adres e-mail** |  |
| **tel.** |  |

**Powiat Świdnicki w Świdniku**

**Zespół Szkół w Piaskach**

**ul. Partyzantów 19**

**21-050 Piaski**

**Formularz ofertowy**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/08/2020 z dnia 04.08.2020 r. dotyczące: „**Dostawy zespołów i części pojazdów do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych”** wramachprojektu pn. „Droga do profesji” nr RPLU.12.04.00-06-0021/17, składamy ofertę wg specyfikacji:

|  |
| --- |
| **Tabela 1** - Zespoły i części do pojazdu marki **FIAT 126p, 652cm3**, rok produkcji 1992, moc silnika 18 kW/24 KM |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **j.m** | **Ilość** | **Nazwa handlowa i model**  | **Cena jednostkowa brutto** |
|  | Tarcza kotwiczna szczęk hamulcowych przód | szt. | 2 |  |  |
|  | Tarcza kotwiczna szczęk hamulcowych tył | szt. | 2 |  |  |
|  | Zestaw naprawczy hamulców przód: szczęki- 4 szt. Bębny -2 szt. Cylinderki - 2 szt. Sprężyny - 2 kpl. Zabezpieczenie szczęk hamulcowych - 2 kpl.  | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zestaw naprawczy hamulców tył: szczęki- 4 szt. Bębny -2 szt. Cylinderki - 2 szt. Sprężyny - 2 kpl. Zabezpieczenie szczęk hamulcowych - 2 kpl. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zestaw naprawczy hamulca ręcznego: rozpieracz szczęk hamulca - 2 szt.+ sprężynka hamulca ręcznego - 1 szt. + osłona rozpieracza hamulca l i p | kpl. | 1 |  |  |
|  | Pompa hamulcowa + podkładka/uszczelka wspornika pompy hamulcowej | kpl. | 1 |  |  |
|  | Trójnik hamulca | szt. | 1 |  |  |
|  | Linka ręcznego  | szt. | 2 |  |  |
|  | Przewód hamulcowy elastyczny przód + zabezpieczenie + śruba i podkładki miedziane | kpl. | 2 |  |  |
|  | Przewód hamulcowy elastyczny tył + zabezpieczenie + śruba i podkładki miedziane | kpl. | 2 |  |  |
|  | Uchwyt linki hamulca ręcznego | szt. | 2 |  |  |
|  | Śruby bębna hamulcowego zestaw 4 szt. | kpl. | 4 |  |  |
|  | Uszczelka dźwigni hamulca | szt. | 1 |  |  |
|  | Piasta koła przód | szt. | 2 |  |  |
|  | Piasta koła tył + płytka mocowania piasty  | szt. | 2 |  |  |
|  | Łożysko koła przód + uszczelnienie | kpl. | 2 |  |  |
|  | Łożysko koła tył + uszczelnienie | kpl. | 2 |  |  |
|  | Śruba mocowania koła M12x1.5x25 | szt. | 16 |  |  |
|  | Sprężyna zawieszenia tył | szt. | 2 |  |  |
|  | Poduszka tylnej sprężyny zawieszenia górna | szt. | 2 |  |  |
|  | Amortyzator przód + podkładki gumowe górne i dolne z nakrętkami | kpl. | 2 |  |  |
|  | Amortyzator tył + podkładki gumowe górne i dolne z nakrętkami | kpl. | 2 |  |  |
|  | Wspornik podstawa/obejma resoru w zestawie: obejma resora dolna 2 szt, wspornik górny resora kompletny z wkładem gumowym 2 szt. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Tulejka met-gum resoru | szt. | 2 |  |  |
|  | Płytka elastyczna/przekładki resora | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zderzak gumowy resoru | szt. | 2 |  |  |
|  | Śruba resora ustawcza z gumą | szt. | 2 |  |  |
|  | Śruba resora z nakrętką, m10 x 1.25 x 90 | szt. | 2 |  |  |
|  | Wahacz przód prawy + tulejki | kpl. | 1 |  |  |
|  | Wahacz przód lewy + tulejki | kpl. | 1 |  |  |
|  | Podkładka regulacyjna wahacza przedniego | szt. | 12 |  |  |
|  | Podkładka regulacyjna wahacza tylnego | szt. | 12 |  |  |
|  | Płytka regulacyjna wspornika resora: 1mm -2 szt. 1,5mm-2- szt. 2mm-2 szt. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Śruba wahacza tylnego z nakrętką, m12x1.25x80 | szt. | 4 |  |  |
|  | Wspornik wahacza tył prawy + śruby | szt. | 2 |  |  |
|  | Wspornik wahacza tył lewy + śruby | szt. | 2 |  |  |
|  | Zderzak/odbój wahacza tył | szt. | 2 |  |  |
|  | Tuleja met-gum wahacza tył | szt. | 2 |  |  |
|  | Mieszek dźwigni zmiany biegów | szt. | 1 |  |  |
|  | Zestaw naprawczy zwrotnicy: skład zestawu: 2 szt.- kołek, 4 szt.- tulejka, 2 szt.- sworzeń zwrotnicy, 2 szt.- zaślepka sworznia zwrotnicy, 2 szt.- podkładka stała, 4 szt.- podkładka regulacyjna z osłoną. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Obejma przekładni listwowej zestaw montażowy prawa i lewa strona | kpl. | 1 |  |  |
|  | Wspornik układu kierowniczego kompletny | szt. | 1 |  |  |
|  | Poduszka zawieszenia silnika wraz z sprężyną, tulejką, śrubą oraz wspornikiem silnika | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zestaw uszczelek silnika 650 cm3. Skład zestawu: uszczelka pokrywy zaworów - 1szt, uszczelka miski oleju - 1szt, uszczelka kolektora wydechowego - 2szt, uszczelka rury wydechowej - 2szt, uszczelka pokrywy rozrządu - 1szt, uszczelka cylindra - 2szt, uszczelka gaźnika serce - 1szt, uszczelka gaźnika owal - 1szt, uszczelka gaźnika kwadrat - 1szt, uszczelka pompki paliwa 0,3 - 1szt, uszczelka pompki paliwa 0,7 - 1szt, uszczelka pompki paliwa 1,2 - 1szt, uszczelka aparatu zapłonowego - 1szt, uszczelka panewki tylnej - 1szt, podkładka fibrowa pokrywy zaworów - 2szt, uszczelka głowicy - 1szt, uszczelka osłony popychacza - 10szt, simmering 45x62/66x10 - 1szt, simmering 53x68x10 - 1szt, oring zaworu ssącego - 2szt | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zestaw naprawczy gaźnika nt | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zestaw rozrządu | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zestaw naprawczy alternatora | kpl. | 1 |  |  |
|  | Korek wlewu oleju | szt. | 1 |  |  |
|  | Ramiona wycieraczek + pióra | kpl. | 2 |  |  |
|  | Pierścienie oporowe wału | szt. | 4 |  |  |
|  | Cylinder org + tłok + pierścienie + sworzeń + zabezpieczenie org 77.00 mm | szt. | 2 |  |  |
|  | Pompa paliwa fabryczna łódź + filtr paliwa | szt. | 1 |  |  |
|  | Obudowa filtra powietrza | szt. | 1 |  |  |
|  | Filtr powietrza | szt. | 1 |  |  |
|  | Rozrusznik silnika | szt. | 1 |  |  |
|  | Cięgno ssania | szt. | 1 |  |  |
|  | Tłumik wydechu tłumik zabezpieczony chemicznie powłoką aluminium, w skład zestawu wchodzi: kpl śrub i zabezpieczeń - 4 x śruba ścięta, 4 x nakrętka, 2 x zabezpieczenie, 2 obejmy tłumika górne, 2 obejmy tłumika dolne, 2 uszczelki pod tłumik. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Termostat mieszkowy | szt. | 1 |  |  |
|  | Pasek klinowy 10/800mm | szt. | 1 |  |  |
|  | Linka sprzęgła | szt. | 1 |  |  |
|  | Dźwignia widełek wyciskowych sprzęgła | szt. | 1 |  |  |
|  | Widełki dźwigni wyciskowej sprzęgła w komplecie z tulejkami | kpl. | 1 |  |  |
|  | Sprzęgło kpl tarcza + docisk + łożysko | kpl. | 1 |  |  |
|  | Uszczelka skrzyni biegów zestaw z simeringami | kpl. | 1 |  |  |
|  | Łącznik lewarka zmiany biegów z osłoną | szt. | 1 |  |  |
|  | Przekładnia napęd prędkościomierza | szt. | 1 |  |  |
|  | Linka prędkościomierza | szt. | 1 |  |  |
|  | Zestaw kompletnych półosi napędowych: półosie napędowe - 2szt. Z kamieniami - 4 szt, podkładkami pod kamienie - 4 szt. Koła koronki -2 szt. Przegub napędowy -2 szt. Zabierak półosi - 2 szt., osłonka zabieraka - 2 szt. Osłona półosi - 2 szt. Sprężynka półosi - 2 szt. Śruby mocujące - 8 szt. Podkładki do śrub 8 szt. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zestaw naprawczy przekładni kierowniczej fiat 126p wycinek - ślimak - tulejka - łożyska | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zestaw drążków kierowniczych wraz z końcówkami/przegubami kulowymi: drążek kierowniczy środkowy 1 szt. Drążek kierowniczy boczny 2 szt. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Uszczelka drzwi | szt. | 2 |  |  |
|  | Uszczelka bagażnika | szt. | 1 |  |  |
|  | Tuleja drzwi | szt. | 2 |  |  |
|  | Tabliczka znamionowa fiat 126 bielsko biała | szt. | 1 |  |  |
|  | Kołek mocowania uszczelki bagażnika  | szt. | 6 |  |  |
|  | Zbiornik spryskiwaczy z pompką | kpl. | 1 |  |  |
|  | Komplet spryskiwaczy w zestawie: 2x dysza, 2x tuleja, 2x wężyk 4mm i 3mm, 1x trójnik. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Aparat zapłonowy kpl | szt. | 1 |  |  |
|  | Przewody zapłonowe. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Świece zapłonowe bp7hs | kpl. | 1 |  |  |
|  | Cewka zapłonowa | szt. | 1 |  |  |
|  | Lampa światła przeciwmgłowego z osprzętem | szt. | 1 |  |  |
|  | Lampa światła cofania z osprzętem | szt. | 1 |  |  |
|  | Lampa tył lewa z osprzętem | szt. | 1 |  |  |
|  | Lampa tył prawa z osprzętem | szt. | 1 |  |  |
|  | Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej | szt. | 2 |  |  |
|  | Reflektory przód prawy i lewy kompletne | kpl. | 1 |  |  |
|  | Przewód masowy  | szt. | 1 |  |  |
|  | Korbka podnośnika szyby z podkładką i zabezpieczeniem. | szt. | 2 |  |  |
|  | Listwy boczne kpl 6 szt. | szt. | 1 |  |  |
|  | Spinki listew bocznych | szt. | 16 |  |  |
|  | Spinka zaczep mocowania tapicerki drzwi 7mm i 8mm | szt. | 20 |  |  |
|  | Spinki spinka montażu 150szt zestaw fiat 126p | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zbiornik paliwa wraz z rurą wlewu paliwa, czujnikiem poziomu paliwa z uszczelką + korek wlewu paliwa. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Lampy kierunkowskazu przednia i boczna prawa | szt. | 1 |  |  |
|  | Lampy kierunkowskazu przednia i boczna lewe | szt. | 1 |  |  |
|  | Nadkola przód i tył, lewe i prawe | kpl. | 1 |  |  |
|  | Wkładki/bębenek zamka kpl | kpl. | 1 |  |  |
|  | Klamka zewnętrzna lewa i prawa | szt. | 2 |  |  |
|  | Klamka wewnętrzna szeroka | szt. | 2 |  |  |
|  | Zbiornik płynu hamulcowego z korkiem i czujnikiem płynu + tulejki mocujące | szt. | 1 |  |  |
|  | Wałek główny skrzyni biegów | szt. | 1 |  |  |
|  | Koło zębate wstecznego biegu | szt. | 1 |  |  |
|  | Koło zębate i biegu | szt. | 1 |  |  |
|  | Kulka wodzika i-ii biegu skrzyni biegów | szt. | 3 |  |  |
|  | Nakrętka wałka przekładni głównej m14x1.5 | szt. | 1 |  |  |
|  | Kołek wodzika krótki baryłka gruba, średnica 8 mm, długość 10mm | szt. | 1 |  |  |
|  | Kołek blokowania wodzika 3 - 4 biegu | szt. | 1 |  |  |
|  | Pierścień dystansowy koronki 0.7mm i 1,1 mm | kpl | 2 |  |  |
|  | Łożyska skrzyni biegów - kpl 4 łożyska fabryczne, 6204, CBK167, CBK168, CBK169 | kpl. | 1 |  |  |
|  | Zabezpieczenie nakrętki łożyska CBK 172 | szt. | 1 |  |  |
|  | Oringi, zestaw do całego samochodu fiat 126p. | kpl. | 1 |  |  |
|  | Opona 135/80 r12 68 t | 69db produkcja 2020 + dętka z wentylem | szt. | 4 |  |  |
|  | Przewód rurkowy 3,8x540 10mb | szt. | 1 |  |  |
|  | Maty wygłuszające komory silnika samoprzylepna mata butylowa z aluminium 400 x 50 cm, grubość 2 mm  | szt. | 2 |  |  |
|  | Przewód hamulcowy miedziany dł.: 10m, 112 barów, śr. wew.: 4.4mm, śr. zewn.: 6mm  | szt. | 1 |  |  |
|  | Mata wygłuszająca 125 x 52 cm, grubość 12 mm. | szt. | 4 |  |  |
|  | Przewód paliwowy - średnica wewnętrzna [mm]: 6- grubość ścianki [mm]: 2- ciśnienie pracy: 0,6 MPa (6 bar) | szt. | 1 |  |  |
|  | Akumulator żelowy 12V od 40Ah do 47Ah | szt. | 2 |  |  |

|  |
| --- |
| Tabela 2 - Zespoły i części do pojazdu samochodowego marki **Chevrolet AVEO** 1150 cm3, rok produkcji 2006, moc silnika 53 kW. |
| **L.p.** | **Nazwa towaru** | **j.m** | **Ilość** | **Nazwa handlowa i model**  | **Cena jednostkowa brutto** |
| 1 | Tarcza hamulcowa przód | szt. | 2 |  |  |
| 2 | Klocek hamulcowy kpl. przód + zestaw montażowy  | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Bęben hamulcowy tył | szt. | 2 |  |  |
| 4 | Szczęki hamulcowe kpl. tył + zestaw montażowy + cylinderki + rozpierak. | kpl. | 1 |  |  |
| 5 | Kompletny wahacz zawieszenia koła przód lewa i prawa strona | kpl. | 1 |  |  |
| 6 | Łącznik drążka stabilizatora przód L/P 261mm | szt. | 2 |  |  |
| 7 | Końcówka drążka kierowniczego Lewa i prawa | kpl. | 1 |  |  |
| 8 | Drążek kierowniczy lewy i prawy  | kpl. | 1 |  |  |
| 9 | Felga stalowa 15" J6 5x100 ET38 | szt. | 4 |  |  |
| 10 | Opony 185/60 R15 84 H 67dB Produkcja 2020 | szt. | 4 |  |  |
| 11 | Akumulator żelowy 12V 50Ah | szt. | 1 |  |  |
| 12 | Akumulator żelowy 12V 18Ah | Szt. | 1 |  |  |

**Wartość zamówienia brutto** (obejmująca wartość dostarczanego zamówienia wraz z podatkiem VAT oraz kosztami związanymi z dostawą) …………………………………zł

(słownie: ……………………………………………………………………….........)

Cenę ofertową (wartość zamówienia) stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawy opisane w pkt III zapytania ofertowego.

**Termin realizacji zamówienia:**

□ do 11 września 2020 r.,

□ od 12 września 2020 r. do 16 września 2020 r.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia zawartymi w zapytaniu ofertowym i w pełni je akceptujemy nie wnosząc do nich zastrzeżeń.

………………….….., dnia .....................

............................................................ *(podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty)*